**Локальная смета**

Ремонт системы отопления здания

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Объект: Энская область, район, поселок

Составлена в ценах на: ФЕРм-2001 с индексами на август месяц 2012 года

Приложение к Письму КЦЦС от 13.08.2012г. № КЦ/П2012-08ти

Сметная стоимость: **2372756.35** руб.

Нормативная трудоемкость: 2200.38 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 368465.82 руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п.п. | Шифр норматива | Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций | Единица измер. | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч. | |
| ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной заработной | экспл. машин |
| основной | в. т.ч. з/пл | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Строительные работы** | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| **1** | **ФЕРр 65-**  **19-001** | **Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг ( Н.Р. 74\*0,85% = 5704.61 руб. С.П. 50\*0,8% = 3627.74 руб.)** | **100 шт.** | **0.62** | **935,72**  **865.70** | **70.02 25.98** | **580.14** | **536.73** | **43.41**  **16.11** | **110.00**  **2.24** | **68.20**  **1.39** |
| **2** | **ФЕРр 65-**  **14-001** | **Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм (32мм-45м; 25мм-55м; 20мм-590м=690м) ( Н.Р.**  **74\*0,85% = 13840.64 руб. С.П. 50\*0,8% = 8801.68 руб.)** | **100 м трубопр овода** | **4.16** | **322,43 322.43** | **0**  **0** | **1341.31** | **1341.31** | **0**  **0** | **37.80 0** | **157.25 0** |
| **3** | **ФЕРр 65-**  **01-002** | **Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм ( Н.Р. 74\*0,85%**  **= 4106.14 руб. С.П. 50\*0,8% = 2611.22 руб.)** | **100 м трубопр овода** | **0.8** | **565,51 495.44** |  | **452.41** | **396.35** | **9.72**  **1.58** | **59.62**  **0.17** | **47.70**  **0.14** |
|  | (509-9899) | Строительный мусор и масса возвратных материалов | Т | 0.272 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| **4** | **ФЕРр 65-**  **03-001** | **Снятие кранов водоразборных или туалетных ( Н.Р. 74\*0,85% = 281.70 руб. С.П. 50\*0,8% = 179.14 руб.)** | **100 шт.**  **арматур ы** | **0.56** | **48,93 48.62** | **0.31**  **0.12** | **27.40** | **27.23** | **0.17**  **0.07** | **5.70**  **0.01** | **3.19**  **0.01** |
|  | (509-9899) | Строительный мусор и масса возвратных материалов | Т | 0.028 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| **5** | **ФЕРр 69-**  **01-002** | **Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 1 кирпич ( Н.Р. 78\*0,85% = 4497.87 руб.**  **С.П. 50\*0,8% = 2713.65 руб.)** | **100 шт.**  **отверст ий** | **0.62** | **667,00 667.00** | **0**  **0** | **413.54** | **413.54** | **0**  **0** | **85.50 0** | **53.01 0** |
| **6** | **ФЕР 46-03-**  **010-01** | **Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 ( Н.Р.**  **110\*0,85% = 1402.11 руб. С.П. 70\*0,8% = 839.77 руб.)** | **100 отверст ий** | **0.48** | **681,21 144.42** |  | **326.98** | **69.32** | **257.66** | **15.17**  **4.35** | **7.28 2.09** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **7** | **ФЕРр 69-**  **12-005** | **Приготовление растворов вручную цементно-известковых: легких ( Н.Р.**  **66\*0,85% = 219.68 руб. С.П. 50\*0,8% = 156.63 руб.)** | **М3 раствор**  **а** | **1.2** | **19,89 19.89** | **0**  **0** | **23.87** | **23.87** | **0 0** | **2.55 0** | **3.06 0** |
| **8** | **ФЕР 46-03-**  **017-01** | **Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных, площадью: до 0,1 м2 ( Н.Р.**  **110\*0,85% = 4130.09 руб. С.П. 70\*0,8% = 2473.64 руб.)** | **1 м3 заделки** | **0.6** | **1740,31** |  | **1044.18** | **267.74** | **11.31** | **55.16**  **0.24** | **33.10**  **0.14** |
| **9** | **ФЕР 15-02-**  **019-03** | **Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен ( Н.Р. 105\*0,85% = 2181.43 руб. С.П. 55\*0,8% = 1075.44 руб.)** | **100 м2 оштукат**  **уриваем ой**  **поверхн ости** | **0.3** | **2930,92** | **27.51**  **19.78** | **879.27** | **143.06** | **8.25**  **5.93** | **51.89**  **1.87** | **15.57**  **0.56** |
| **10** | **ФЕР 15-01-**  **047-15** | **Демонтаж подвесных потолков типа**  **<армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля к стоим. мат-ов: 0 ( Н.Р. 105\*0,85% = 14246.44 руб. С.П. 55\*0,8% = 7023.45 руб.)** | **100м2 поверхн ости**  **облицов ки** | **1** | **1327,40** |  | **1327.40** | **963.12** | **364.28** | **102.46**  **5.34** | **102.46**  **5.34** |
| **11** | **ФЕР 15-01-**  **047-15** | **Устройство подвесных потолков типа <армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля ( Н.Р.**  **105\*0,85% = 14246.44 руб. С.П. 55\*0,8% = 7023.45 руб.)** | **100м2 поверхн ости**  **облицов ки** | **1** | **6662,80** |  | **6662.80** | **963.12** | **364.28** | **102.46**  **5.34** | **102.46**  **5.34** |
| **12** | **ФЕР 15-01-**  **020-15** | **Облицовка столбов, пилястр и откосов на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: по кирпичу и бетону ( Н.Р. 105\*0,85% = 62316.11 руб. С.П. 55\*0,8% = 30721.67 руб.)** | **100 м2 поверхн ости**  **облицов ки** | **1** | **18054,29** | **28.72**  **17.46** | **18054.29** | **4238.68** | **28.72**  **17.46** | **415.15**  **1.65** | **415.15**  **1.65** |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **31133.59** | **9384.07** | **1087.80**  **84.56** |  | **1008.43**  **16.66** |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  | **31133.59** | **9384.07** | **1087.80**  **84.56** |  | **1008.43**  **16.66** |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 16.405 |  |  | 153945.67 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 9.279 |  |  | 10093.70 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 16.405 |  |  | 1387.21 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 6.646 |  |  | 137317.79 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **301357.16** | **153945.67** | **10093.70 1387.21** |  | **1008.43**  **16.66** |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 127173.26 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  | **428530.42** |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 67247.48 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **495777.90** |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 89240.02 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **585017.92** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Отопление** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ФЕР 18-03-**  **001-02** | **Установка радиаторов: стальных к стоим. экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 128\*0,85% = 13510.35 руб. С.П. 83\*0,8% = 8245.29 руб.)** | **100 квт радиато ров и**  **конвект оров** | **1.0541** | **1115,30** |  | **1175.63** | **713.30** | **265.02** | **65.60**  **3.13** | **69.15**  **3.30** |
|  | (300-0559) | Радиаторы стальные отопительные панельные рсв2-1, рсв2-6, однорядные | Квт | 105.41 | (1600) |  | (168656.00) |  |  |  |  |
|  |  | Комплект креплений BMS plus -FMS  BH500 | шт | 55 | (282.45) |  | (15534.75) |  |  |  |  |
|  |  | Комплект креплений ES BH500 тип  10.11 | шт | 6 | (222.6) |  | (1335.60) |  |  |  |  |
|  |  | Радиаторная заглушка НР 1/2" | шт | 58 | (33.6) |  | (1948.80) |  |  |  |  |
|  |  | Муфта ПП 25 | шт | 70 | (6.45) |  | (451.50) |  |  |  |  |
|  |  | Вентиль для выпуска воздуха НР 1/2" | шт | 58 | (56.7) |  | (3288.60) |  |  |  |  |
| **2** | **ФЕР 16-02-**  **001-02** | **Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных**  **неоцинкованных труб диаметром: 20 мм к стоим. экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 128\*0,85% =**  **2653.91 руб. С.П. 83\*0,8% = 1619.67 руб.)** | **100 м трубопр овода** | **0.4** | **3527,31** |  | **1410.92** | **146.05** | **21.26** | **32.97**  **0.50** | **13.19**  **0.20** |
|  | (103-9140) | Арматура муфтовая | Шт | 33 | (204) |  | (6732.00) |  |  |  |  |
|  | счет | Балансировочный вентиль Штремакс д-20мм | шт | 33 | (920) |  | (30360.00) |  |  |  |  |
| **3** | **ФЕР 16-02-**  **001-03** | **Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных**  **неоцинкованных труб диаметром: 25 мм к стоим. экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 128\*0,85% =**  **2653.91 руб. С.П. 83\*0,8% = 1619.67 руб.)** | **100 м трубопр овода** | **0.4** | **3739,93** |  | **1495.97** | **146.05** | **21.26** | **32.97**  **0.50** | **13.19**  **0.20** |
|  | (103-9140) | Арматура муфтовая | Шт | 2 | (400) |  | (800.00) |  |  |  |  |
|  | счет | Балансировочный вентиль Штремакс д-25мм | шт | 2 | (2300) |  | (4600.00) |  |  |  |  |
| **4** | **ФЕР 16-02-**  **001-04** | **Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных**  **неоцинкованных труб диаметром: 32 мм к стоим. экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 128\*0,85% =**  **2653.91 руб. С.П. 83\*0,8% = 1619.67 руб.)** | **100 м трубопр овода** | **0.4** | **4251,01** |  | **1700.40** | **146.05** | **21.26** | **32.97**  **0.50** | **13.19**  **0.20** |
|  | (103-9140) | Арматура муфтовая | Шт | 15 | (20.01) |  | (300.15) |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **5** | **ФЕР 16-02-**  **001-05** | **Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных**  **неоцинкованных труб диаметром: 40 мм к стоим. экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 128\*0,85% =**  **2653.91 руб. С.П. 83\*0,8% = 1619.67 руб.)** | **100 м трубопр овода** | **0.4** | **4016,54** |  | **1606.61** | **146.05** | **21.26** | **32.97**  **0.50** | **13.19**  **0.20** |
|  | (103-9140) | Арматура муфтовая | Шт | 20 | (40.34) |  | (806.80) |  |  |  |  |
| **6** | **ФЕР 16-02-**  **001-06** | **Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: свыше 50 мм (прим) к стоим. экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р.**  **128\*0,85% = 6243.45 руб. С.П. 83\*0,8% = 3810.34 руб.)** | **100 м трубопр овода** | **0.75** | **5659,49** |  | **4244.62** | **339.88** | **76.20** | **40.92**  **1.00** | **30.69**  **0.75** |
|  | (103-9140) | Арматура муфтовая | Шт | 40 | (49.75) |  | (1990.00) |  |  |  |  |
| **7** | **ФЕР 13-03-**  **002-04** | **Огрунтовка металлических поверхностей за один раз:**  **грунтовкой гф-021 к стоим. экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р.**  **90\*0,85% = 338.97 руб. С.П. 70\*0,8% = 248.14 руб.)** | **100 м2 окрашив аемой**  **поверхн ости** | **0.415** | **279,33** |  | **115.92** | **26.96** | **4.83**  **0.05** | **5.31**  **0.02** | **2.20**  **0.01** |
| **8** | **ФЕР 26-01-**  **017-01** | **Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("армофлекс"), вспененного полиэтилена ("термофлекс"): трубками ( Н.Р. 100\*0,85% = 11429.82 руб. С.П. 70\*0,8% = 7530.24 руб.)** | **10 м трубопр оводов** | **23.5** | **594,90** |  | **13980.16** | **819.68** | **462.72** | **3.52**  **0.25** | **82.72**  **5.88** |
|  | 104-9400048 | Трубки из вспененного полиэтилена внутр.диам. 25 мм толщ.13 мм (СтройЦена 7.2012 Санкт-Петербург ) | м | 44 | (18.85) |  | (829.40) |  |  |  |  |
|  | 104-9400051 | Трубки из вспененного полиэтилена внутр.диам. 35 мм толщ.13 мм (СтройЦена 7.2012 Санкт-Петербург ) | м | 44 | (23.17) |  | (1019.48) |  |  |  |  |
|  | 104-9400052 | Трубки из вспененного полиэтилена внутр.диам. 42 мм толщ.13 мм (СтройЦена 7.2012 Санкт-Петербург ) | м | 44 | (30.27) |  | (1331.88) |  |  |  |  |
|  | 104-9400054 | Трубки из вспененного полиэтилена внутр.диам. 48 мм толщ.13 мм (СтройЦена 7.2012 Санкт-Петербург ) | м | 44 | (35.84) |  | (1576.96) |  |  |  |  |
|  | 104-9400025 | Трубки из вспененного полиэтилена внутр.диам. 60 мм толщ.13 мм (СтройЦена 7.2012 Санкт-Петербург ) | м | 82.5 | (45.72) |  | (3771.90) |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **9** | **ФЕР 16-04-**  **002-02** | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм к стоим. экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р.**  **128\*0,85% = 113598.20 руб. С.П. 83\*0,8% = 69328.32 руб.)** | **100 м трубопр овода** | **3.5** | **3786,44**  **1707.09** | **545.85**  **111.35** | **13252.54** | **5974.81** | **1910.48** | **149.64**  **8.42** | **523.74**  **29.47** |
|  | (103-9140) | Арматура муфтовая | Шт | 180 | (26.24) |  | (4723.20) |  |  |  |  |
|  |  | Муфта комбинированная ПП 25х1/2 | шт | 120 | (89.04) |  | (10684.80) |  |  |  |  |
|  |  | Тройник ПП 25х20х25 | шт | 120 | (12.76) |  | (1531.20) |  |  |  |  |
|  |  | Угольник ПП 25х90 | шт | 200 | (8.59) |  | (1718.00) |  |  |  |  |
|  |  | Муфта комбинированная ПП 25х3/4 Н | шт | 52 | (113.67) |  | (5910.84) |  |  |  |  |
|  |  | Муфта ПП 25 | шт | 70 | (6.45) |  | (451.50) |  |  |  |  |
|  |  | Соединение "Американка" 20мм | шт | 52 | (288.7) |  | (15012.40) |  |  |  |  |
| **10** | **ФЕР 16-04-**  **002-01** | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм к стоим. экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р.**  **128\*0,85% = 18880.29 руб. С.П. 83\*0,8% = 11522.53 руб.)** | **100 м трубопр овода** | **0.45** | **4758,43**  **2170.26** |  | **2141.29** | **976.62** | **764.77** | **190.24**  **13.64** | **85.61**  **6.14** |
|  | (103-9140) | Арматура муфтовая | Шт | 15 | (24.28) |  | (364.20) |  |  |  |  |
| **11** | **ФЕР 16-05-**  **001-01** | **Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм к стоим. экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р.**  **128\*0,85% = 53912.71 руб. С.П. 83\*0,8% = 32902.61 руб.)** | **1 шт** | **195** | **195,15** | **4.49 0.14** | **38054.25** | **2993.25** | **875.55** | **1.47**  **0.01** | **286.65**  **1.95** |
|  | 300-9230374 | Краны шаровые Valtec VT.051 со штуцером 1/2" (СтройЦена 7.2012 Санкт-Петербург ) | шт. | 60 | (147.74) |  | (8864.40) |  |  |  |  |
|  | 300-9230365 | Краны шаровые Valtec VT.214 вн.-вн. 1/2" (СтройЦена 7.2012 СанктПетербург ) | шт. | 25 | (102.86) |  | (2571.50) |  |  |  |  |
| **12** | **ФЕР 18-06-**  **003-03** | **Установка воздухосборников наружным диаметром: 108 мм к стоим. экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 128\*0,85% = 510.83 руб. С.П. 83\*0,8% = 311.76 руб.)** | **1 шт.** | **2** | **158,68** | **9.20**  **1.06** | **317.36** | **26.50** | **18.40** | **1.21**  **0.08** | **2.42**  **0.16** |
| **13** | **ФЕР 18-06-**  **003-10** | **Установка : воздухоотводчиков к стоим. экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 128\*0,85% = 691.10 руб. С.П. 83\*0,8% = 421.77 руб.)** | **1 шт.** | **2** | **114,65** | **9.40**  **1.19** | **229.30** | **36.34** | **18.80** | **1.66**  **0.09** | **3.32**  **0.18** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **14** | **ФЕР 16-05-**  **005-01** | **Установка термостатических клапанов (прим) диаметром: 25 мм к стоим. экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 128\*0,85% = 8104.71 руб. С.П. 83\*0,8% = 4946.26 руб.)** | **1 шт** | **44** | **449,16** | **3.58**  **0.14** | **19763.48** | **447.92** | **157.52** | **0.93**  **0.01** | **40.92**  **0.44** |
|  |  | Термостатический вентиль 1/2" | компл | 44 | (622) |  | (27368.00) |  |  |  |  |
| **15** | **ФЕР 16-07-**  **005-01** | **Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм ( Н.Р. 128\*0,85% = 2446.16 руб.**  **С.П. 83\*0,8% = 1492.87 руб.)** | **100 м трубопр овода** | **2.35** | **107,12** |  | **251.73** | **137.05** | **104.60** | **5.01 0** | **11.77 0** |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **99740.18** | **13076.51** | **4743.93 573.03** |  | **1191.95**  **49.08** |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  | **99740.18** | **13076.51** | **4743.93 573.03** |  | **1191.95**  **49.08** |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 16.405 |  |  | 214520.15 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 9.279 |  |  | 44018.93 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 16.405 |  |  | 9400.56 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 6.646 |  |  | 544438.59 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 324533.86 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **1127511.53** | **214520.15** | **44018.93 9400.56** |  | **1191.95**  **49.08** |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 240282.23 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  | **1367793.76** |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 147238.81 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  | **1515032.57** |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 272705.86 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **1787738.43** |  |  |  |  |
|  |  | **Итого по всем разделам:** | **руб.** |  |  |  | **2372756.35** |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по смете:** | **руб.** |  |  |  | **2372756.35** |  |  |  |  |